OPIS PRODUKTU LYNGDORF CS-1

**Lyngdorf CS-1** to kompaktowy głośnik pełnozakresowy, zaprojektowany specjalnie, aby umożliwiać dyskretne umieszczenie w szafkach, takich jak szafki stojące, komody i szafki pod telewizor.

W tym celu **Lyngdorf CS-1** jest skonstruowany jako konstrukcja pozioma, a nie pionowa, bass-refleks jest skierowany do przodu, natomiast głośnik wysokotonowy jest zamontowany na wysuniętej i pochylonej pod kątem powierzchni. Takie specjalne umieszczenie głośnika pozwala zmniejszyć dyfrakcję dźwięku na krawędziach wnęki meblowej i poprawia kierowanie dźwięku w stronę obszaru odsłuchu.

**NAJLEPSZA JAKOŚĆ DŹWIĘKOWA**

Aby uzyskać najlepszą jakość dźwięku, głośnik **Lyngdorf CS-1** jest zbudowany w oparciu o ten sam przetwornik średnio/niskotonowy oraz głośnik wysokotonowy, co udany dwudrożny głośnik FR-1, natomiast cała konstrukcja i dostrojenie dźwięku zostały specjalnie zaprojektowane do umieszczenia w szafce.

**SKONSTRUOWANY DO UMIESZCZENIA WE WNĘCE MEBLOWEJ**

Zaprojektowany do umieszczenia w szafkach i meblach głośnik **Lyngdorf CS-1** charakteryzuje się solidną konstrukcją z MDF, z trwałym i łatwym do czyszczenia matowym czarnym lakierem. Wraz z głośnikiem dostarczane są samoprzylepne gumowe podkładki, które zapobiegają zarysowaniu powierzchni mebli, a jednocześnie zapobiegają przenoszeniu rezonansu z głośnika na szafkę.

Głośnik **Lyngdorf CS-1** jest dostarczany bez przedniej maskownicy, co pozwala mu dostarczać najczystszy dźwięk, na przykład za drzwiami z tkaniny w meblach telewizyjnych.

**DANE TECHNICZNE**

* Rodzaj kolumny:  dwudrożny głośnik z ustawionym pod kątem głośnikiem wysokotonowym i otworem bass-reflex z przodu
* Moc ciągła: 100 W
* Impedancja nominalna: 4 Ohm
* Głośnik wysokotonowy: 1'' miękka kopułka tekstylna, ochrona PTC
* Głośnik średniotonowy:
	+ 6,5'' twarda aluminiowa membrana
	+ cewka drgająca o średnicy 35 mm
	+ materiał stożka: aluminium
	+ kosz z odlewu ciśnieniowego
	+ magnes wentylowany
* Obudowa: z otworem bass-reflex od przodu, konstrukcja w całości z MDF, objętość: 15 litrów
* Pasmo przenoszenia: 42Hz – 22000Hz
* Skuteczność: 88 dB (2,87 V / 1m)
* Podział częstotliwości: 2,2 kHz
* Opcje umiejscowienia: poziomo, wewnątrz mebli i szafek
* Wymiary: 20 x 42 x 29,5 (WxSxG) cm
* Masa netto: 7,9 kg
* Dostępne wykończenia: czarne matowe

 **ZDJĘCIA**

Zdjęcia do wykorzystania np. na stronach/sklepach internetowych zamieszczamy [tutaj](https://www.trimex.pl/images/produkty/lyngdorf-cs-1-foto.zip). W przypadku potrzeby użycia zdjęć w wyższej rozdzielczości zapraszamy do kontaktu!